


产品数量
	序号
	采购项目
	单位
	数量

	1
	教学用服务器
	台
	1

	2
	云桌面服务器
	台
	1

	3
	教学交换机
	台
	8
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	教学用服务器

	1、★不低于20核 不低于2.1G CPU,不低于2*32GB DDR4内存，不低于3*2t硬盘 不低于480GSSD*3。

	云桌面服务器

	1、要求1U机架式服务器。
2、至少配置1颗国产化系列处理器，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥3.0Ghz。
3、内存：服务器内存插槽≥4个，实配内存容量≥32G。
4、SSD：实配1块480G 固态硬盘+2块 240G M.2 SSD。
5、硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200rpm SATA3硬盘。
6、网口：千兆网口≥4个。
7、电源：功率≥350W。
8、要求云终端控制器管理平台能对云终端控制器CPU、内存、硬盘资源使用情况进行呈现，CPU和内存资源占用情况按百分比数值直观呈现出来，硬盘资源按照系统和数据不同分区显示占用资源空间的数值大小和总空间的数值大小，以便进行资源的维护和管理。
9、云终端控制器要求出厂预装云终端控制器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件。
10、为保证能够及时使用到新版本，云终端控制器软件版本的及时更新，必须提供统一升级功能。云终端控制器可以导入升级包，升级包可以对云终端控制器、云终端、教学管理软件升级。
11、云终端控制器需对云终端的存储空间进行统一管理，云终端数据盘满时，在云终端控制器管理页面提供一键清理功能。
12、云终端控制器管理平台可实时显示在线终端列表，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能。
13、为简化管理，要求智能云终端控制器提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址；并可新建、修改、删除、批量生成云桌面。
14、云终端控制器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云终端控制器、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒。
15、云终端控制器和云终端都需要支持上电自启动，确保异常掉电之后重新加电设备能够自动启动，无需人员干预。
16、云终端控制器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒。
17、为便于时间管理设置，云终端控制器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间，NTP服务地址或URL地址能够进行手工配置。


	教学交换机

	1、标准1U机架式设备，固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个
2、交换容量≥6.7Tbps，转发性能≥170Mpps
3、要求所投设备MAC地址≥16K
4、支持不少于4000个IEEE 802.1Q VLAN；支持Private VLAN；支持Voice VLAN
5、支持DHCP Server；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Relay
6、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、支持标准IP ACL；支持扩展IP ACL；支持MAC扩展ACL
9、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度
10、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
11、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供相关证明材料
12、支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术

	售后服务

	售后服务：本项目涉及产品质保期一年，服务期一年







