采购需求
1.拟采购的标的：智慧种植与加工专业群实训室建设仪器设备采购项目，即采购建设生物技术实训室、农产品加工实训室、种子检验实训室、土壤肥料实训室、果蔬贮藏加工实训室、智慧农业技术实训室共六个实训室所需的仪器设备，共90项。
2.技术要求
2.1项目背景
黑龙江省是我国重要的商品粮生产基地，肩负保障国家粮食安全的重大使命，智慧农业高素质技术技能人才是保障粮食安全的重要基础。当前区域现代农业产业加快转型升级，智慧种植、农产品加工等领域对高素质技术技能人才需求日益增加，现有实验实训条件已滞后于产业发展和企业岗位要求，亟须高标准建设实训室、重构课程体系，有效补齐学生实践实训短板。
智慧种植与加工专业群为学院省高水平专业群，立足种子生产与经营、作物生产与经营管理、植物保护与检疫技术、园艺技术、农产品加工与质量检测五个专业，以市域产教联合体为共建平台，持续深化产教融合。通过采购与产业发展相匹配的仪器设备，实现教学环境与生产一线同步，将企业真实生产场景、技术标准和岗位规范引入校园，推动人才培养与产业需求同频共振。
2.2项目目标
通过与产业发展相匹配的仪器设备购置，建成覆盖专业群各学段、各核心课程实训项目的六个高水平实训室，全面补齐学生实践实训短板，提升学生岗位适配度和综合职业素养；健全“校内实训＋校外实践＋社会服务”一体化教学体系，支撑课程体系重构与“岗课赛证”融合育人，为培养高素质现代农业技术技能人才筑牢实践根基，助力学院“双高”专业群建设。
2.3项目内容、数量及要求：
	序号
	名称
	功能（要求）
	数量
	参数
	价格

	1
	立式压力蒸汽灭菌器
	[bookmark: _GoBack]用于培养基制备与灭菌、器皿及样品高压灭菌等实训。要求为自控型立式结构，筒体、外壳及网篮均，耐酸耐碱腐蚀；智能控制，具备压力安全联锁及超温、超压、断水自动保护；自动排放冷空气；灭菌结束可设自动排气、蜂鸣提醒并自动停机，支持快排气、慢排气、不排汽等多种排气模式；容积满足批量培养基灭菌需要，配集气瓶；符合相关实验室灭菌设备安全标准。
	4台
	
	

	2
	微生物培养箱
	用于细菌、霉菌、真菌等微生物静态培养、样品保存及恒温反应实训。要求液晶显示设定/实际温度与运行状态，控制系统随环境自动补偿；具备倒计时预约与多段程序编程；双重超温报警（传感器加独立温控开关），保障无人值守安全；自然对流风导结构，温度稳定；双层门设计，内门为全景钢化玻璃，开外门观察不影响内部温度；容积满足分组培养需要，配载物托架及数据接口。
	2台
	
	

	3
	电磁炉
	用于罐头加工、培养基配制、粮食样品处理等实训加热。要求教学用，多档火力调节、具备定时功能，面板坚固耐用、易于清洁，安全保护齐全；数量满足学生分组同步实训需要
	20台
	
	

	4
	蒸锅
	用于馒头等面制品蒸制及生产性实训。要求多层不锈钢蒸锅，结构稳固、密封性好，容量满足分组实训需要，符合食品加工用具卫生要求。
	4个
	
	

	5
	冷藏柜
	用于农产品贮藏与保鲜、粮油加工等实训原料及成品冷藏存放。要求双门大容量、直冷式全冷藏，温度均匀、控温可靠，符合相关安全认证要求。
	1台
	
	

	6
	手持糖度计（折光仪）
	用于果蔬可溶性固形物（糖度）测定及果实品质测定实训。要求手持便携、直读显示，量程覆盖果蔬及蜂蜜等常见糖度（可溶性固形物）范围；数量满足学生分组使用。
	16个
	
	

	7
	磁力搅拌器
	用于药剂配制、生物培养基配制等实训。要求加热型，数显控温、无级调速搅拌，搅拌平稳、温控准确，便于清洁维护；数量满足分组实训需要。
	8台
	
	

	8
	酸碱度仪
	用于分析化学酸碱度测定及土壤pH值测定实训。要求数显便携，测量精度不低于0.01pH，量程覆盖1-14，满足教学检测精度需要。
	4台
	
	

	9
	电热鼓风干燥箱
	用于样品干燥与水分测定、植物样品干燥、土壤水分测定等实训。要求结实耐用，隔板可调；大视角观察窗；彩色液晶触控，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警及来电恢复功能；多档风速可调、避免粉尘扬尘；温度波动度、均匀度符合相关标准；容积满足分组样品干燥需要，搁架承重满足实训要求。
	4台
	
	

	10
	样品粉碎机
	用于农产品及植物样品前处理实训。要求旋风式粉碎磨，配多种规格筛片，气流输送、过筛、自动沉积于样品瓶；粉碎效果好、残料少、易于清理，配40目、80目两种筛片；气流输送、过筛、自动沉积于样品瓶内。
	2台
	
	

	11
	手持叶绿素测定仪
	用于作物氮素营养快速诊断及叶绿素含量测定实训。要求双波长测定、测定值直读，具备数据存储与查看功能，便携耐用，电池供电，满足田间与室内教学需要。
	4台
	
	

	12
	植物冠层分析仪
	用于植物冠层分析实训。要求鱼眼镜头成像，配套软件可计算叶面积指数、平均叶倾角、透光率等参数，测量结果可导出用于实训报告。
	1台
	
	

	13
	便携式光合作用测定仪
	用于光合作用测定实训。要求闭路系统测定光合速率、蒸腾速率、二氧化碳浓度及叶室温湿度等指标，便携耐用，满足教学演示与课程实训需要。
	1台
	
	

	14
	数显测糖仪
	用于果蔬糖度测定及果实品质测定实训。要求数显直读，测量范围覆盖果蔬可溶性固形物测定范围，操作简便；数量满足学生分组使用。
	6台
	
	

	15
	标本采集与制作工具箱
	用于作物病虫害及植物标本采集与制作实训。要求成套配置，含标本夹、采集箱、吸水纸、台纸等，材质耐用，满足野外采集与室内制作需要。
	8套
	
	

	16
	便携式水质多参数测定仪
	用于灌溉水与养殖水质检测实训。要求可测定pH、溶解氧、电导率、TDS、温度、浊度等指标，便携耐用、直读显示，电池供电，满足水质评价教学需要。
	2台
	
	

	17
	学生端生物显微镜
	用于植物细胞、组织、器官等显微观察实训。要求一体式数码液晶生物显微镜，具备教学互动系统；目镜：10倍；物镜：4倍，10倍，40倍，100倍覆盖教学观察需要；LED照明；数码成像满足教学观察需要，可拍照、传输，支持图像采集、管理、处理、校准与测量及颗粒计数等功能；可生成实验报告并通过互动系统提交，测量结果可导出；数量满足学生单人单镜实训需要。
	12台
	
	

	18
	学生端体式显微镜
	用于体式显微观察及昆虫结构观察实训。要求一体式数码液晶体视显微镜，具备教学互动系统；目镜与物镜倍数（含连续变倍）覆盖教学观察需要；LED透射光照明；可拍照、传输，具备曝光控制与色彩重建功能；数量满足学生单人单镜实训需要。
	13台
	
	

	19
	全自动农药残留检测仪
	用于农药残留检测实训。要求全自动操作，高清触摸屏，旋转多通道比色盘、光源自动校准；自动恒温控制；试剂自动加注、回流、清洗、混匀，异常样本自动提示；检测数据可存储、上传平台并对接监管平台，可自动生成并打印检测报告；配备多种通讯接口，支持远程升级；检测精度符合相关标准。
	2台
	
	

	20
	植物病害诊断仪
	用于植物病害诊断实训。要求采用冷光源反射测定原理，测试速度快、可连续测试，可现场打印结果；液晶显示、操作简便，220V供电，满足课堂分组实训需要。
	4台
	
	

	21
	恒温水浴锅
	试管/烧杯内样品的恒温加热、保温、溶解、恒温反应；酶反应、试剂预热、样品预处理等需要均匀温和受热的实训；以水为传热介质，加热并维持恒定水温；可同时放置多支试管/烧杯浸入水中恒温。
	8台
	
	

	22
	谷物电子容重器
	测定小麦、玉米、稻谷等谷物容重，用于粮食等级评定、种子检验和品质评价实训。用标准容积容重筒装满粮食刮平后称重，换算出单位容积重量即容重，判断粮食饱满度和品质等级。电子直读称重结果；组合式测量，结构便于装样、刮平、称重。
	6台
	
	

	23
	卧式榨油机
	通过挤压对花生、大豆、油菜籽、葵花籽等油料作物进行压榨，分离出油和油饼，观察油料制取过程，了解油脂制取原理，供农产品加工实训室使用。卧式榨膛布置，进料、压榨、出油出饼流程直观，便于学生观察和操作。
	1台
	
	

	24
	商用豆浆机
	用于豆制品加工及内酯豆腐制作实训。要求大容量、带出浆阀，破壁免滤，供学生实验用，安全防护齐全。
	1台
	
	

	25
	米饭硬度粘度仪
	米饭硬度、粘性、弹性测定，评价蒸煮米饭品质，供粮食/稻米品质分析和食品加工实训室使用，配合米饭专用探头完成快速检测；用专用探头压入蒸煮米饭，定量测定米饭硬度、粘附性（粘度）、弹性等质地指标；支持断裂强度、定深度、应力等多种测试模式，适配不同质地测试方法。
	1台
	
	

	26
	实验砻谷机
	实验室稻谷脱壳、出糙率检验，种子与粮食品质检测前处理，农产品加工实训室使用；靠两只胶辊相对转动搓擦，将稻谷外壳（稻壳）脱下，得到糙米；自动进料，谷壳与糙米自动分离，配风选把轻的稻壳吹走、糙米落下收集；脱壳效果好、碎米少。
	1台
	
	

	27
	大米食味计（近红外）
	用于稻谷与大米食味品质评价实训。要求近红外光谱分析，快速无损检测食味值、蛋白质、水分、直链淀粉等指标，符合相关标准；台式小型化，便于实验台放置。
	1台
	
	

	28
	全自动厨师机
	用于面包、蛋糕制作及粮油加工实训。要求和面、搅拌、打蛋等功能齐全，多档调速，容量满足分组实训需要。
	4台
	
	

	29
	全自动豆腐机（气动）
	用于豆腐加工实训。要求可完成豆腐制作全流程，气动控制、操作安全，处理量满足教学演示与分组实训需要。
	1台
	
	

	30
	电热蒸饭柜（点蒸箱）
	用于农产品蒸制工艺优化及小型加工与感官评价实训。要求电热管分组控制、蒸汽量可调，具备快蒸、慢蒸、保温多种模式；微电脑控温定时，蒸制时间可设、蒸后自动保温；具备缺水断电防干烧、过热漏电保护及排气阀泄压；容量满足分组蒸制需要；380V三相或220V供电（按现场条件适配）。
	2台
	
	

	31
	蒸烤一体机
	用于农产品加工及面包、蛋糕制作实训。要求多层、大容量，蒸烤功能一体，温控准确、安全防护齐全。
	2台
	
	

	32
	醒面发酵箱
	用于面包制作的面团醒发实训。要求大容量，温湿度可控、调节平稳，内胆易于清洁，满足分组醒发需要。
	1台
	
	

	33
	全项目智能考种分析系统（考种分析仪）
	用于水稻、玉米、大豆等作物考种及秋季生产实习实训。要求自动数粒与千粒重分析，数粒速度快，数粒误差及千粒重分析精度符合相关标准；称重量程覆盖常规作物样品需要，操作简便、结果可导出。
	1套
	
	

	34
	植物茎秆强度测定仪
	用于作物茎秆强度测定实训。要求最大负荷、分辨率及精度满足茎秆抗倒伏测定教学需要，支持多种力值单位转换，电池供电便于田间使用，可连续工作时间满足全天实训需要。
	4台
	
	

	35
	种子分样器（横格式，不锈钢）
	用于种子净度分析实训。要求不锈钢横格式分样板，分样格数充分、缩分比固定，单次处理量满足样品分样需要，分样误差小，配接样盘。
	4台
	
	

	36
	种子分样器（钟鼎式，不锈钢）
	用于小粒种子净度分析实训。要求钟鼎式（圆锥）不锈钢结构，缩分比多档可调，配多只接样斗，适用于蔬菜、花卉、牧草等小粒种子分样。
	4台
	
	

	37
	电动筛选器（含谷物选筛套筛）
	用于种子净度分析筛分实训。要求筛层多层含圆孔筛、长孔筛），筛框直径满足需要，振动频率可调、定时；配套谷物选筛套筛。
	4台
	
	

	38
	种子风选净度仪
	用于种子净度分析中风选分离实训。要求风量风速连续可调、风压稳定，配备多规格风选管，可分离轻型杂质、瘪粒、虫蚀粒，运行噪声低。
	4台
	
	

	39
	电子自动数粒仪
	用于种子千粒重测定及发芽试验计数实训。要求计数速度快、计数误差小，数粒口径多档可调，适配不同粒径种子；液晶显示，可预置数量并自动停机，符合相关标准。
	4台
	
	

	40
	真空数种置床仪（电动吸种笔）
	用于种子发芽试验标准化置床实训。要求真空吸力可调，配大、中、小粒吸头，一次可吸附并释放规定粒数，配数种板与发芽床定位框，提高置床效率与规范性。
	4台
	
	

	41
	手提式恒温种子发芽培养箱
	用于种子发芽率测定及幼苗鉴定实训。要求数字恒温控制，控温范围覆盖种子发芽需要，控温精度满足教学需要；箱体轻便可手提，配发芽盒可同时做多组发芽试验；市电供电，课堂、田间均可使用；满足种子检验员发芽试验考核项目需要。
	8台
	
	

	42
	精密快速电脑水分测定仪
	用于样品水分测定实训。要求采用加热干燥失重法原理，称量显示精度满足检验需要，检测结果可满足国标仲裁检验要求；具备可控加热温控系统、多段温度程序设置、自动判定烘干终点；数据可存储、导出；具备过载保护、温度异常保护，整机可通过计量检定。
	1台
	
	

	43
	北斗RTK手持测量终端
	支持多卫星系统联合接收，具备RTK厘米级实时定位能力，内置面积测算、点位放样、坐标采集与数据导出功能，可完成田间试验区边界规划、点位精确放样、地块面积自动测量，支持坐标、地块数据导出为通用格式，满足农业试验地块勘测、田间点位布设与外业测量数据存档使用需求，整机为户外手持作业设计，具备良好野外环境适应性。
	6台
	
	

	44
	电子秤（30kg/1g）
	用于测产称重及测产实训。要求量程与精度满足分组产量称重需要，坚固耐用、操作简便；数量满足分组同步称重需要。
	6台
	
	

	45
	小区/单穗脱粒机
	可兼容玉米单穗、小区水稻脱粒作业，籽粒破碎率低，减少种胚损伤；脱粒间隙可调，脱净率高；整机结构便于快速开启清理，内部无残留死角，样品清理便捷，有效防止不同试验材料交叉混杂，适配育种小区试验单穗、小区样品脱粒需求。
	1台
	
	

	46
	田间测报工具箱
	用于田间病虫害调查测报实训。要求成套配置，含放大镜、捕虫网、取样框、标签、记载本等工具，满足田间调查实训需要。
	8套
	
	

	47
	大米外观品质检测仪
	用于种子外观品质检验及稻米品质检测实训。要求图像扫描自动分析垩白粒率、垩白度、粒型长宽比等指标，结果可导出。
	1台
	
	

	48
	实验室种子包衣机
	实验室小型薄膜包衣设备，由主机、常温热风系统、自动供液供气喷雾系统组成；雾化喷涂施药、药种比可按工艺灵活控制。适用于玉米、小麦、水稻、大豆等大田作物，以及棉花、油菜、花生、甜菜、花卉等经济作物和番茄、黄瓜、白菜等蔬菜种子的包衣实训，开展包衣均匀度、成膜性与包衣脱落率检测。
	1台
	
	

	49
	种子丸粒（丸化）机
	用于蔬菜、花卉等小粒种子丸化实训。要求离心翻滚逐层造粒，离心转速无级可调；供液供粉定量控制；低温烘干；单次加工量满足教学需要，丸粒化合格率、单籽率、均匀度高；配除尘装置与烘干桶。
	1台
	
	

	50
	实验用精米机
	用于稻谷整精米率测定、出米率与加工精度检测制样及稻米品质实训。要求全自动一次性完成稻谷脱壳与糙米碾白全过程，直接由稻谷制得精米，操作简便安全。
	1台
	
	

	51
	种子扦样器套装（单管+双管，多规格）
	用于种子扦样技术实训。要求不锈钢单管扦样器多规格加双管扦样器，配套盛样盘、样品袋、标签；满足袋装、散装等不同扦样场景需要。
	4套
	
	

	52
	红外（卤素）快速水分测定仪
	用于种子水分快速测定实训。要求称量精度、水分读数精度满足快速检测需要，水分测定范围覆盖种子水分范围；加热温度可调；可存储多组方法与测量结果。
	4台
	
	

	53
	电容式谷物水分测定仪（便携式）
	用于种子水分测定及安全贮藏水分监测实训。要求可测多种谷物，水分范围与精度满足初筛与教学需要；自动温度补偿、直读显示、电池供电，便于田间与仓库使用；数量满足学生分组练习需要。
	8台
	
	

	54
	曲管地温表（4支组）
	曲管地温表（浅层5/10/15/20cm四支组）；用于农业气象观测及田间小气候观测实训。要求浅层多深度，按GB/T 35233相关规范配置。
	8套
	
	

	55
	直管地温表（深层）
	直管地温表（深层40/80/160/320cm），用于深层地温观测实训。要求深层多深度规格；按GB/T 35233相关规范配置，并配套建议套管。
	8套
	
	

	56
	地面温度表三支组
	地面温度表三支组（0cm地表、最高、最低各一支），用于地面温度观测实训。要求地表、最高、最低三支组；满足地面温度观测教学需要。
	8套
	
	

	57
	土壤温度水分速测仪（二参数）
	用于土壤理化性质测定及耕层土壤性状测定实训。要求手持主机加一体化探头，直读土壤温度与体积含水率，测量范围与精度满足教学需要；数据可存储、导出，服务播种期土壤温度与墒情快速测定，与室内种子检验形成田间—室内完整教学链条。
	6台
	
	

	58
	土壤肥料养分速测仪
	用于土壤养分测定与配方施肥、土壤肥力分析等实训。要求多通道固态化光路，触屏操作；可检测土壤、化肥、有机肥、植株中速效氮、有效磷、速效钾、全氮磷钾、有机质、pH、含盐量等指标；结果可打印、导出、上传云平台。
	2台
	
	

	59
	全项目土壤养分检测仪
	用于土壤养分测定实训。要求多通道，可测氮磷钾各形态、有机质、中微量元素及重金属等多项指标；内置多种作物养分配置方案，可自动计算建议施肥量；具备云端数据管理功能。
	2台
	
	

	60
	便携式土壤pH计
	用于土壤pH测定实训。要求便携笔式/手持式，测量范围覆盖土壤pH测定需要，精度满足教学需要；数量满足学生分组使用。
	6台
	
	

	61
	土壤水分－温度-盐分-pH-氮磷钾测定仪
	用于土壤综合指标测定实训。要求多参数一体化田间原位速测，可测水分、温度、盐分、pH及氮磷钾养分，多点存储，适用于墒情与肥力综合诊断。
	1台
	
	

	62
	土壤容重测定仪（环刀法）
	用于土壤容重测定实训。要求含容积标准环刀、修土刀、刮土刀等成套工具，学生分组测定耕层土壤容重、计算孔隙度。
	4套
	
	

	63
	土壤紧实度测定仪
	用于土壤紧实度测定实训。要求手持便携式，测量范围满足耕作层紧实状况评价需要，自动记录、可传输数据。
	1台
	
	

	64
	标准试验筛（套）
	用于土壤机械组成分析实训。要求含系列标准筛及振筛机，筛孔径覆盖土壤机械组成分析需要。
	2套
	
	

	65
	土壤标本陈列柜（含灯箱）
	用于整段标本、块状岩石标本与瓶装土样分区陈列，支撑耕作学、土壤类型等实训。要求定制柜体，钢制或木饰面；上柜玻璃门、层板可调，下柜储物；内置LED灯箱与防尘密封条、带安全锁；尺寸现场定制。
	16个
	
	

	66
	土壤标本展示台（双面·延米定制）
	用于样品馆瓶装土样与手标本成组陈列，学生可环台观察。要求双面中岛式，台面石英石或防火板，下部储物柜，上部钢化玻璃围挡并配LED灯带，按延米现场定制。
	20个
	
	

	67
	寒地（东北）土壤标本套装（10种土类）
	面向黑龙江及三江平原区域特色，含黑土、草炭土、白浆土、暗棕壤、草甸土、沼泽土、盐化草甸土、风沙土、水稻土、火山灰土等10种；每瓶200～300g，风干过筛、密封瓶装；说明卡标注成土母质、剖面层次、pH与有机质水平；可结合黑土地保护与退化治理教学素材使用。
	4套
	
	

	68
	土壤整段剖面标本
	高100cm×宽20cm原状整段土柱，按发生层（A/B/C层）分层固定于亚克力或钢化玻璃展示槽；保留原状结构、根系及新生体（铁锰结核、锈纹斑等）；配分层标尺与层位说明；用于“土壤剖面观察与描述”“土壤发生与分类”实训及实验室陈列展示。
	1个
	
	

	69
	土壤剖面分层纸质标本盒
	用于剖面各发生层、新生体及基岩样品采集、保存与展示，适合学生分组野外采集。要求上盖加底盒结构，底盒内部分格；上盖印样品信息记录表，可现场记录层次、深度、颜色、质地。
	20个
	
	

	70
	岩石与成土母质标本盒（12种）
	用于成土母质—土壤类型关联教学实训。要求含花岗岩、玄武岩、砂岩、石灰岩、页岩、片麻岩等主要成土母岩标本，附岩石名称、矿物组成、风化特征及对应土壤类型说明卡。
	2盒
	
	

	71
	土壤比样标本盒
	用于剖面调查与土壤实验教学。要求不锈钢材质，分段分隔防止串样、带盖；配不锈钢剖面刀；野外挖剖面坑后自下而上采集各层原状土样，自然风干后长期保存。
	4个
	
	

	72
	教学用五色土壤标本
	用于学生分组观察土壤颜色与质地差异、建立直观感官参照。要求黄土、黑土、红土、青土、紫土五种，每种适量，独立密封样品袋，适合大班分组教学、可人手一份。
	30袋
	
	

	73
	土壤颜色比色卡
	用于土壤颜色命名、剖面描述与土壤分类实训。要求门塞尔土壤比色卡，含多个色页、标准色块，防水耐洗覆膜页面，页面中央开孔便于与土样直接比色。
	2张
	
	

	74
	土壤标本陈列展示柜
	用于土壤与岩石标本分类陈列及实验室文化展示。要求上柜钢化玻璃门、分层展示，下柜储物；内置LED灯带与防尘密封条，层板可调、带锁；尺寸现场的定制。
	2个
	
	

	75
	中国土壤类型大盒装标本
	用于全国土壤类型识别与分类、土壤质地三角图判别实训，可供多组学生同时传阅比对。要求覆盖主要土壤类型二十余种，每份样品适量，风干过筛、均质化处理；内衬分格独立固定，标签标注土类名称及颜色、质地等基本性状。
	2盒
	
	

	76
	单类土样大罐装陈列标本
	单罐装原状土5～8kg，高透亚克力或玻璃罐体（约φ150×300 mm），配土类铭牌与说明卡。可选配土类：黑土、草炭土、白浆土、暗棕壤、沼泽土、黄壤、红壤、砖红壤、黄土、水稻土、紫色土、黑钙土、黄棕壤、棕壤等。用于标本室陈列、课堂实物传看及专业评估、参观展示。
	10个
	
	

	77
	果实硬度计
	用于果蔬贮藏过程果实硬度测定、成熟度判定及采后衰老冷害品质评价实训。要求测量范围覆盖常见果蔬硬度需要，数显液晶、峰值保持，计量单位可切换，可配测试支架，电池供电。
	8台
	
	

	78
	真空包装机
	用于果蔬干制品、腌渍果蔬真空包装及改良气调贮藏小试样品封装实训。要求不锈钢腔体，数字面板，干湿两用，配真空泵，封口长度满足包装需要。
	1台
	
	

	79
	全自动封罐机
	用于果蔬罐头加工（真空封罐工序）及果酱罐头密封实训。要求适用罐径、罐高范围覆盖常用罐型，封罐速度满足教学需要；真空排气、双滚轮卷封。
	1台
	
	

	80
	真空冷冻干燥机
	用于园艺产品真空冷冻干燥加工、冻干果蔬品质对比试验及果蔬热敏性物质保藏实训。要求冷阱温度、极限真空、冻干面积及捕水量满足教学样品处理需要；多层样品板，透明观察窗。
	1台
	
	

	81
	真空高压均质机
	用于果汁均质化、果酱果泥细腻化处理及乳浊型果蔬汁稳定性实验实训。要求工作压力满足均质细化需要，处理量适合教学；均质细度达到微米级以下。
	1台
	
	

	82
	立式胶体磨
	用于果酱、辣椒酱等酱体研磨细化及果蔬浆超细磨浆实训。要求立式结构，物料细度可调，处理量满足教学需要；接触物料部分不锈钢，间隙可调，易于清洗。
	1台
	
	

	83
	果蔬打碎机
	用于果蔬破碎预处理、果汁加工破碎打浆工序及果酒发酵原料处理实训。要求刀片式粉碎，不锈钢料桶，转速满足破碎打浆需要；处理量适合教学，可拆卸清洗。
	1台
	
	

	84
	反压立式灭菌器
	用于果蔬罐头反压灭菌、培养基器皿高压灭菌及加工制品防腐灭菌工艺实训。要求容积满足教学需要，全自动反压冷却；灭菌温度、工作压力范围覆盖实训需要；液晶数显，带过压、缺水保护，防止玻璃罐爆裂。
	1台
	
	

	85
	电动高速组织捣碎机
	用于果蔬样品匀浆破碎预处理、原汁制取、检测样品前处理及果酱果泥小型制备实训。要求转速无级可调，处理容量满足分组需要；捣碎杯强化玻璃便于观察，刀轴不锈钢、便于拆洗；断续工作制，安全防护齐全。
	2台
	
	

	86
	实验室全钢柜
	用于标准气体钢瓶安全存放及智慧农业运维平台操作实训。要求冷轧钢板双层防火结构，表面环氧树脂喷涂；配钢化玻璃观察视窗与机械式安全门锁，内部高强度链条固定装置防止气瓶倾倒；柜体上下设带阻火功能通风口，可外接排风系统；可选配可燃气体检测报警模块，气体超标声光报警；柜体具备防火、泄压、防爆功能，配安全警示标识，符合实验室气瓶安全存放相关规范；尺寸现场定制。
	5台
	
	

	87
	实验室移液器（1000～10000μL）
	用于药剂配制等定量移液实训。要求量程覆盖1000～10000μL，体积调节步进精细，精度符合相关标准；全量程数字显示；关键部件支持整支高压蒸汽灭菌；具备量程锁定防止误调；耐腐蚀活塞、机身轻便，兼容常规通用吸头。
	3支
	
	

	88
	实验室移液器（100～1000μL）
	用于药剂配制等定量移液实训。要求量程覆盖100～1000μL，体积调节步进精细，精度符合相关标准；全量程数字显示；关键部件支持整支高压蒸汽灭菌；具备量程锁定防止误调；耐腐蚀活塞、机身轻便，兼容常规通用吸头。
	2支
	
	

	89
	智慧农业生产数字化实训系统
	面向农业职业院校作物生产与经营管理、生态农业技术、植物保护与检疫技术、园艺技术等专业的教学装备，集成智能温室、水肥灌溉设备、物联网设备等与运维云平台，适配岗课赛证及农业数字化教学。硬件可开展真实作物种植，采集空气、基质等多维度环境数据，实现温湿度、光照、水肥调控；水肥单元支持手动/自动配肥、多模式灌溉，具备多重安全防护。配套网通设备，兼容各类物联网通信协议。云平台对接硬件实时数据，具备农事管理、经营核算、产品溯源、AI农艺师问答功能，支持自定义考核评分、学生独立看板远程控制设备。内置课程与微课资源，在线可播，满足实操实训与技能考核。用于农业物联网设备的接入、智能农业装备的远程控制、智慧农业生产过程全周期的过程性管理、商品溯源管理、物联网设备智能运维、智慧农业项目系统集成等。支持数据可视化、AI农艺师、溯源管理及多角色考核系统。深度融合大语言模型，实现农业智库决策支持，体现了农业数字化前沿技术。
	2套
	
	

	90
	PP药品柜
	用于农药剂型识别与质量检测、农药配置及农药使用技术实训药品存放。要求耐强酸、强碱和抗腐蚀；上柜带玻璃视窗、下柜实门含锁；尺寸满足实训药品分类存放需要，需现场定制。
	6个
	
	


3.征集说明
（1）本次征集主要征集供应商针对各设备填报的响应参数及报价。供应商应结合项目实际与自身产品服务能力，在响应文件中填报各项设备对应的具体参数及报价；
（2）本次征集成果作为学院编制采购文件、开展采购活动及进行采购需求论证的参考，不构成采购承诺；
（3）潜在供应商可对采购需求的完整性、明确性提出意见建议。
