智慧农业综合应用实训室项目
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【文档性质说明】
本文件为采购需求征集稿，用于向市场公开征集潜在供应商对拟采购项目的设备技术参数、配置方案及采购控制价的合理化建议。文件所列内容均为功能性、技术性客观描述，不含任何具体价格信息，未指定或暗示任何特定品牌、型号、供应商，不构成排他性或指向性门槛。最终采购参数与控制价将综合征集意见，依照国家及地方相关法律法规、政府采购（或单位采购）管理规定及公平竞争原则研究确定。

★ 公平竞争声明
（1）本需求文件所列技术指标为满足教学实训基本功能的描述性要求，凡在技术功能上能够满足或优于所述要求的同类产品，均可参与后续采购活动。
（2）文件中未出现任何品牌、型号、生产厂商、专利、特定供应商名称或“指定”“独家”“唯一”等指向性、排他性表述；所列参数不作为限制竞争的门槛。
（3）欢迎各市场主体就技术参数、配置方案及控制价提供可满足功能需求的替代建议方案，征集方将一并研究、客观采纳。


一、项目背景与建设目标
为服务现代农业技术技能人才培养与区域农业产业数字化转型，采购人拟建设智慧农业环境监测与信息管理实训平台，面向智慧农业技术、农业物联网、设施农业等相关专业，集成环境监测、数据采集、云平台管理、作物视觉识别、气象观测与实训教学等功能，在校内还原智慧大棚及农业环境监测真实业务场景。项目建设主要服务于以下目标：
（一）补齐农业环境监测一体化实训载体：现有实训条件以基础机房与零散器材为主，缺少成套智慧农业物联网实训工位、环境感知传感器、边缘网关、云平台及监测管理装备，难以开展设备联动控制、云平台运维、气象采集、作物识别等完整实操教学，学生实体实操训练不足。
（二）支撑寒地现代农业产业升级人才供给：区域寒地设施农业、智慧大棚、数字农田建设加快，行业对掌握农业物联网与环境监测技术、能熟练操作监测平台的复合型人才需求持续增长；通过建设本项目，在校内还原真实业务场景，对接企业岗位能力要求。
（三）支撑教师教研与课题试验：教师开展寒地设施农业环境调控、农田物联网数据监测分析等教研课题，需要传感器组网、现场数据采集、网关调试、作物图像识别、平台数据解析等实物硬件作为试验条件，为课题试验验证与成果转化提供实体平台。
（四）服务社会培训与技能提升：面向新型职业农民、家庭农场经营者、农业企业技术人员的培训，需要成套智慧农业物联网实体实训设备供学员动手实操，提升培训与本地数字化生产实际的贴合度与实操效果。
（五）深化产教融合真实场景：引入合作农业企业真实智慧大棚及监测项目案例，邀请企业技术人员入校开展实训教学，搭建校企协同实训场景，深化教育链、人才链与农业物联网及智能监测产业链对接。
二、采购范围与货物清单（不含价格）
本次征集的采购范围包括智慧农业信息管理、环境监测、作物视觉识别、气象观测、行业应用实训平台及配套教学设施等。具体货物清单如下（数量以实际需求为准，本表仅作征集参考，不含任何价格信息）：
	序号
	设备/系统名称
	功能与技术需求概述
	数量
	单位

	1
	智慧农业信息管理平台
	集成可视化管理与农业物联网管理功能，支持GIS空间可视化、环境信息采集、曲线分析、异常告警、设备远程控制、视频监控及移动端应用。
	1
	套

	2
	智慧环境监测系统
	含空气温湿度、二氧化碳、光照度、土壤温湿度、土壤PH等传感器，网络通讯模块、防护箱及辅材，支持环境数据采集并上传平台。
	2
	套

	3
	作物生长检测系统
	基于机器视觉实时采集视频与图像，识别作物生长周期及状态，数据可上传管理平台用于分析。
	4
	套

	4
	小型气象站
	全天候采集大气温度、湿度、光照、风速、风向、气压、雨量、太阳总辐射等气象参数，并支持温室环境多指标监测，数据对接云平台可视化呈现。
	1
	套

	5
	智慧农业行业应用实训平台
	由硬件资源、配套教学资源、实训配件包及行业云平台构成，支持物联网系统搭建调试、虚拟仿真、3D场景与数字孪生、云平台应用等实训。
	6
	套

	6
	学生授课工作站
	用于课堂授课与实训的计算机工作站，含主机、显示器及外设，并配套完成终端点位有线网络与电源敷设，实现机房交付即用。
	82
	台

	7
	教学用学生组合工作台（长方形）
	组合式实训工作台及配套座椅，尺寸满足日常分组实训，材质环保、坚固耐用。
	20
	套

	8
	教学用学生组合工作台（五边形）
	五边形组合电脑桌，满足多人分组实训及主机集中放置、规范管理需要，材质环保无异味。
	8
	张

	9
	扩声设备系统
	用于教室及实训室授课扩声，相邻空间可同时使用互不干扰，声音清晰、操作简便、续航良好。
	2
	套

	10
	教师工作台（环抱式）
	教师授课讲桌，具备多媒体教学设备集成与收纳功能，满足多媒体教学需要。
	2
	张

	11
	防静电地板
	用于实训机房、实验室地面铺设，保障设备运行安全与静电防护。
	120
	平方米

	12
	实验室互联交换机
	用于实训机房网络互联与数据交换的三层网络交换机，提供高速稳定网络环境。
	2
	台


注：上述数量为征集参考值，最终以经审批的采购实施计划为准。本清单不含价格信息，供应商可就各品类提供满足功能需求的替代配置建议。
三、主要功能与技术参数要求
以下参数描述为满足教学实训基本功能的最低技术要求。凡在技术性能上能够满足或优于下列要求的同类产品均可参与，采购人不限定特定品牌、型号或供应商。各项指标可按“或同等（及以上）性能产品”原则予以等效认定。
（一）智慧农业信息管理平台
1. 可视化管理系统：支持网络地图与地理信息空间可视化，融合多源数据（设施、环境、人员、物资、产品等）进行动态采集、处理、展示与分析，呈现园区布局、生产信息、物联网数据等多专题内容。
2. 农业物联网管理系统：具备环境信息采集、曲线分析、环境异常告警、设备远程控制、视频监控及移动端APP应用等功能。
（二）智慧环境监测系统
1. 配置空气温湿度、二氧化碳、光照度、土壤温湿度、土壤PH等传感器及网络通讯模块、防护箱、辅材配件。
2. 各传感器量程与精度应满足农业环境监测教学实训需要，支持环境数据实时采集并上传至云平台。
（三）作物生长检测系统
1. 基于视觉技术实时采集作物视频、图像数据，可上传至信息管理平台。
2. 支持作物生长周期及状态的识别与分析，辅助精准管理。
（四）小型气象站
1. 采集大气温度、湿度、光照、风速、风向、气压、雨量、太阳总辐射等基础气象参数。
2. 支持温室环境空气温湿度、光照、二氧化碳浓度、土壤温湿度、土壤PH等指标的监测，数据经网络传输模块对接云平台并可视化呈现，支持云平台或移动端查看。
（五）智慧农业行业应用实训平台
1. 硬件资源：配置空气温湿度、光照、二氧化碳、风速、风向、雨量、土壤温度、土壤温湿度、土壤酸碱度、土壤电导率等传感器，量程与精度满足教学需要。
2. 配套教学资源：提供软件安装包、调试工具、部署与操作文档、实训指导手册等。
3. 实训配件包：含常用工具及电线、螺丝、扎带、胶布等耗材，满足动手实训需求。
4. 行业云平台：支持多设备接入与主流物联网协议，支持低代码业务策略配置；含农业数据大屏、土地/地块/作物/农事/人员/设备管理等功能；内置多种行业设备3D模型与数字孪生场景；仿真实训支持存档读档；云平台支持PC、移动端、智能网关广域网登录与项目管理。
（六）学生授课工作站
1. 处理器主频不低于2.5GHz（或同等及以上性能），支持多任务并行。
2. 内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB，支持存储扩展。
3. 集成显卡与多视频输出接口，支持多屏显示；配置高速网络接口及充足USB接口。
4. 配套键盘鼠标及高清护眼显示器；并配套完成全部终端点位有线网络与电源敷设，强弱电分离，实现机房交付即用。
（七）教学用学生工作台
1. 长方形组合工作台及配套座椅，尺寸满足日常分组实训，材质环保、坚固耐用。
2. 五边形组合电脑桌，边长满足多人分组实训及主机集中放置、规范管理需要，材质环保无异味。
（八）扩声设备系统
用于教室及实训室授课扩声，相邻空间可同时使用互不干扰；声音清晰、操作简便、续航良好。
（九）教师工作台（环抱式）
教师授课讲桌，具备多媒体教学设备集成与收纳功能，满足多媒体教学需要。
（十）防静电地板
用于实训机房、实验室地面铺设，保障设备运行安全与静电防护，铺设面积满足机房与实验室实际需求。
（十一）实验室互联交换机
三层网络交换机，用于实训机房网络互联与数据交换，提供高速、稳定的网络环境。
四、验收标准
验收以客观、可验证的功能与技术指标为依据，分为到货查验、安装调试、功能演示与培训交付、质保服务等环节，具体包括但不限于：
（一）到货验收：货物到货后核对数量、规格型号（或等效性能说明）、外观及随附资料（合格证、说明书、保修卡等），确认与征集确认后的采购需求一致。
（二）安装调试：按技术参数要求完成安装、联网与系统联调，平台及设备运行稳定，各项功能可正常使用。
（三）功能验证：对信息管理平台、环境监测、作物识别、气象站、实训平台等核心功能进行现场演示，验证数据采集、上传、可视化、远程控制、仿真实训等是否满足要求。
（四）培训与交付：供应商应提供操作培训并提交实训指导手册、部署文档、软件安装包等配套教学资源，确保采购人可独立开展实训教学。
（五）质保与售后：提供不低于行业惯例的质保期与售后服务，明确故障响应时限与备品备件保障；验收不合格的，供应商应按约定整改至合格。
五、参数及控制价征集说明
为形成客观、公允、无指向性的采购需求，现面向社会公开征集以下建议：
（一）技术参数建议：对各项设备/系统的技术参数、配置方案提出优化或替代建议，确保功能满足教学实训需要且具备市场竞争性。
（二）控制价建议：结合市场行情，就各品类（或整体项目）提出合理的采购控制价参考区间建议，供采购人测算与决策。
（三）配置方案建议：鼓励提供在满足功能需求前提下的高性价比配置方案或集成建议。
征集对象：符合相关资质要求、具备相应供货或服务能力的市场主体。
反馈要求：请以书面（或电子文档）形式反馈，注明单位名称、联系方式，并对应本文件各章节逐项提出参数或控制价建议及理由；可就单项或整体提出方案。
反馈截止时间与接收方式：由采购人另行公告或在征集通知中明确（此处预留）。
征集方将对收到的建议进行汇总、比选与公平竞争性审查，吸收合理意见后确定最终采购需求，确保采购活动公平、公正、公开。
六、其他说明
知识产权：供应商应保证所供货物及配套软件不侵犯第三方知识产权；涉及软件授权的，应明确授权范围与期限。
培训与售后：应提供操作培训、技术支持和质保期内的免费维护，具体标准在后续采购文件中明确。
本征集稿不构成任何采购要约或合同承诺，最终采购内容、数量、技术参数及控制价以正式发布的采购文件为准。
本文件最终解释权归采购人所有；如遇政策调整，按最新规定执行。
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