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一、显示屏参数
1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超高清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。
2.▲整机亮度：≥350cd/m²，对比度：≥4000:1，整机显示色域NTSC≥72%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
3.▲整机背光系统采用DC调光技术，背光光源稳定无频闪，有效消除背光频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁，不会出现可察觉的闪烁。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
4.整机液晶面板与防护钢化玻璃采用零贴合设计，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
二、整机规格参数
1.▲内置安卓系统，CPU采用64位四核，配置不低于 Cortex-A73处理器，安卓系统版本≥14.0，内存不低于4GB DDR4，存储不低于32GB。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
2.▲整机具备不低于6个前置接口，包括3个USB3.0，1路Type C接口，1个HDMI2.0输入接口、1个Touch触控USB Type-B接口，前置接口具备中文标识，方便识别与使用。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
3.整机具备不低于10个后置接口，包括1个USB2.0接口,1个USB3.0 接口,1个 USB Touch接口，2个 HDMI2.0 输入接口，1个 RJ45 网络接口(支持安卓和 Windows 双系统上网)，1个RS232 输入接口，1个Line out 3.5mm 音频输出接口,1个Mic IN 3.5mm音频输入接口、1个optical 光音频输出接口、1个 OPS 80pin 接口。
4.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.4版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙音响等外部蓝牙设备。
5.▲前置物理按键不低于8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、护眼、设置、返回、主页、录屏、自定义，自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能，快速帮助教师实现功能切换。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
6.内置不低于2.2声道音箱，包含低音单元，额定总功率不低于30W。
7.▲整机支持2.4G&5G双频段，支持WIFI6。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
8.▲整机支持一键启动录屏功能，录屏支持安卓系统和内置电脑系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
9.前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。
10.支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放。
11.▲无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光强进行故障提示。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
12.▲整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网也可通过WIFI接入无线网络访问网页或观看在线视频。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
三、触控参数
1.▲触控技术：整机系统和Windows系统支持不小于40点触控，无需安装驱动和校准定位。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
2.支持快速息屏，支持五指长按大屏可快速息屏，短按电源键即可点亮大屏。
四、摄像头和拾音麦。
3.▲单手提笔书写时，掌托贴着整机表面的钢化玻璃时，系统能自动滤除掌托对触控识别的影响，书写笔能正常书写。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
1.▲整机内置非独立不低于2400万像素的高清摄像头，整机支持输出摄像头视场角≥120度。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
2.整机内置非独立外扩展的不低于8阵列降噪麦克风，支持回音消除，可识别距离不小于12米，拾音角度≥180 度。
五、应用软件
1.▲整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
2.▲支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
3.▲侧边栏相关工具支持浮窗化，可在 OPS 或其他通道下打开侧边栏工具窗口化显示，无需切换通道打开应用。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
4.▲支持两指调用悬浮菜单功能，可跟随手势位置显示在对应位置。悬浮菜单可在任意信号源通道下均可调出使用，且支持移动到屏幕任意位置。悬浮菜单默认支持6个快捷应用,快速应用可自定义，悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行不少于32 种应用或功能的替换。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
5.▲具备任意通道下的左右双侧边栏按键设计,侧边栏支持开启与收起。侧边栏具备至少以下常用功能:主页、返回、多任务、支持小工具及应用快捷打开，支持不少于20种小工具、支持亮度及声音的快速调节，支持信号源、关机、重启、休眠及0SD菜单的快速调整。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
6、支持侧边栏快速打开OSD菜单，OSD菜单可支持调节声音、屏幕、显示、调整，屏幕调整包含 护眼模式、像素偏移、自动背光、自动节能。
7、侧边栏支持投屏码显示，可快速显示投屏码在侧边栏，方便查看。
8.▲整机支持手机快速传屏功能，当手机接触到大屏 NFC后，手机即可快速选择将手机画面内容及声音内容传至大屏，同时大屏可反控手机画面内容。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
9.支持手势识别功能，支持五指长按、五指左滑、五指右滑、五指抓取、五指下滑手势，可将各手势滑动方向定义为“无、主页、返回、截屏、熄屏、应用切换及多任务操作。
10.▲整机可通过U盘一键导入、导出本机配置信息。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
11.▲整机支持不少于30种系统语言设置。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
12.▲整机支持AI声场和AI画质功能，打开AI声场功能后可根据当前声音情况调整整机声音，适应环境声音；打开AI画质功能后可根据当前屏幕显示情况，自动调整到适合当前屏幕的画质参数，适应屏幕画面。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
13.▲整机支持在信号源内可快速切换至直播通道，显示直播内容，方便老师快速展示校园第一课或学校电视台等内容。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
14.整机支持在关机状态下长按电源键进入安全模式，可支持Android 还原、ops 还原、硬件检测相关功能。
15.整机支持屏蔽整机蓝牙Wifi，热点功能，屏蔽后整机不出现相关功能。
16.整机支持在整机固件OTA升级时，可同步升级触摸框固件。
17.整机支持设备锁，遥控锁，触摸锁、按键锁、设置锁、USB锁、屏幕锁、应用锁等相关功能。
18.整机支持在全通道侧边栏打开文件快传工具，用户可以扫描二维码后快速将手机文件传送到大屏文件中。
六、安卓白板软件
1.▲支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于4种导出格式；支持16种以上平面图形工具;支持9 种以上立体图形工具。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
2.▲支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
3.▲支持自动背光功能，使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
4.▲支持分屏功能，白板支持6分屏书写，互相隔离，互不干扰，支持多个学生同时进行独立书写及擦除等动作。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
5.▲支持智能笔笔触，支持手写图形自动识别为标准图形，支持手写内容识别为标准内容。支持不少于三种手写识别的语言类型。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
6.▲支持自定义白板工具栏的工具，支持不少于18种工具的备选。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
7.▲支持元素周期表，同时可调整温度显示在不同温度下元素的固液气状态，支持拖动元素展示元素化合后的结果，化合元素支持插入白板内表示，同时支持快速搜索显示化合物内容。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件）
8、支持将白板内容导出到云盘内。
9、支持白板内插入表格工具，表格支持划线增加行列，当划线穿过表格某行或某列时，会自动增加行列，表格会根据书写内容大小自动调整表格大小。
七、内置OPS电脑需求
1.采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义。
2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护;
3.不低于Intel 十二代I5及以上CPU； 8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
