


产品数量
	序号
	采购项目
	单位
	数量

	1
	机柜
	台
	1

	2
	椅子
	把
	41

	3
	教师电脑桌
	套
	1

	4
	学生电脑桌
	套
	40





[bookmark: _GoBack]招标参数

	机柜

	1、 耐指纹镀铝锌板
2、 1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，2个风扇模块，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮
3、尺寸≥42U  （高*宽*深单位mm：≥2000*600*1000）
4、工作环境60°C ≈ -40°C
5、机柜前后门有无网孔钣金门、网孔门门开启灵活，无擦碰，无异响
6、静载≥800KG
7、机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作

	椅子

	1、名称：椅子
2、胶背材质：PP加纤
3、扶手材质：PP定制
4、网布材质：立体透气网；海绵：≥5分高密度回弹海绵
5、座板材质：≥12cmm厚升级加大
6、五金架：不小于15*30*1.2四腿钢架


	教师电脑桌

	1、名称：教师电脑桌
2、尺寸：不低于1100*780*1000mm
3、采用钢木结合一体成型材质，边缘及拐角均为圆弧设计，重点部位采用一次冲压成型技术
4、桌面为不小于12mm木质耐划台面，防水防火
5、颜色选用哑光灰白色
6、下柜四面侧板，为拼插结构 ，箱体外径尺寸不小于长860mm深640mm高600mm，主机位尺寸不小于310长*640深*430高（单位：mm）
7、桌体内部可安装放置多媒体设备，或储存环保书写套装墨水瓶等不常用教具
8、抽屉和桌体柜门用同一把锁匙，开启和关闭，备用钥匙不少于3把
9、整个讲台只使用一副划轨，减少故障率。

	学生电脑桌

	1、材质：E1级防火板桌面，环保，耐高温，耐腐蚀，耐划伤，韧性好，高强度冷轧钢桌体
2、台面厚度：>25mm，前鸭嘴，减少磕碰。桌面进行横梁加固，增加承重能力。
3、桌体选用1.2mm厚高强度冷轧钢，经过酸洗，磷化，防腐，除锈化处理厚静电喷涂。
4、翻转器材质：采用冷轧钢板材料，钢板厚度≧1.2mm,表面经防锈处理后静电喷塑。
5、尺寸：不小于长 800 X  宽600 X 高750mm

	售后服务

	售后服务：本项目涉及产品质保期一年，服务期一年







