技术参数表

	设备名称
	品  牌
	型 号
	设备参数
	数量
	单价 
	价  格

	投影仪
	
	
	1.采用3LCD，液晶板3x0.64” ；

亮度≥5000流明，分辨率≥1280*800；

2.激光固态光源≥30000小时寿命；对比度≥5000000:1；1.2倍变焦比；

3.投影机具有风冷降温系统(提供国家级证书)

4.低噪音工作系统(提供国家级证书)

5.多向吹风除尘散热装置(提供国家级证书)

6.垂直&水平梯形校正，四角六角校正功能以及多点网格校正功能

7.投影机内置安装角度感应器可感知安装范围

8.支持360度全方位投影

9.放大图片、冻结图片功能

10.USB-B&RJ45接口可实现显示功能USB支持U盘直接读取，

扬声器功率≥16W，让演讲演示更加生动自如，内建位置传感器，吊装、正投自动投影正确视角画面，支持0秒快速，即拔即走，方便高效。接地气的全中文遥控器。自定义开机画面

11.输出接口：VGA电脑输出*1，Audio out音频输出（mini-jack,3.5mm）*1

12.控制接口：RS232*1，USB-B**1(用于升级),RJ45*1

输入接口:VGA电脑输入Audio in音频输入（mini jack,3.5mm）Audio in（L/R）音频输入RCA*1,HDMI*29001、4001
	5台
	
	

	幕  布
	
	150英寸
	1.会议教学型

2.幕布类型电动幕

3.幕布材质玻纤，

4.幕布基材软幕 

5.安装方式壁挂式

6.对角线150英寸

7.幕布比例16:10

8.增益1.0倍

9.幕面尺寸3.23乘2米
	5台
	
	

	HDMI线
	
	20M
	长度：20m
	10根
	
	

	线  槽
	
	
	PVC30
	120M
	
	

	电源线
	
	
	ZR-RVV2*2.5mm²
	100M
	
	

	合计
	


