清雪作业要求
[bookmark: _GoBack]1.清雪区域
全覆盖校园主、辅路，具体包括：
（1）学校大门前至崇正楼、振兴大道（东侧至西侧）、运动场外（南北两侧）道路、图书馆、第四教学实训楼、第五教学实训楼（东西两侧路面，北侧路口）、第六教学实训楼、第二学生公寓、第一学生公寓、第三学生公寓、第四学生公寓、第一食堂（主要道路及辅路）。
（2）明礼广场两侧的停车场。
（3）学院车库前场地。
（4）1-2号家属楼及4-6号家属楼所在区域的主路。
（5）前进区城管局指定的学院大门口外清雪区域。
2.降雪量标准（目测雪厚度）
（1）零星小雪：下雪但地面无积雪。
（2）小雪：地面积雪小于1cm。
（3）中雪：地面积雪1~5cm。
（4）大雪：地面积雪5~10cm。
（5）暴雪：地面积雪10cm以上。
3.清雪工作要求
（1）清雪时间：乙方要以雪为令，当积雪的厚度达到中雪程度时，乙方必须按照甲方校园管理中心的要求，立即出动人员与自有铲车进行推雪。
白天下雪时，清雪时间为当天17:00—20:00；
晚间下雪时，清雪时间为次日6:00—9:00。
中到大雪，雪停24小时内完成；暴雪，雪停48小时内完成。
（2）清雪标准：应按照规范操作推雪铲，将其降至合适高度后将积雪有序推至道路两侧，并确保雪堆不得影响校园内车辆与行人的正常通行。推雪完成后，须及时将堆积的积雪清运出校园，不得在校园内长期存留。最终地面应达到“路面见本色”的清洁标准，即露出原有路面，无残雪、无冰包
（3）清雪顺序。按照“先校内、后校外，先主干道路、后广场区域”的作业顺序开展清雪工作。在清雪作业期间，乙方有权要求甲方协助清理停放在清雪区域内的车辆，以确保作业不受阻碍，保障清雪工作的连续性和效率。
（5）机械保障自担。服务期内，乙方须自备铲车等大型推雪机械，并自行承担上述机械的燃料、人工、外运、维修保养等全部相关费用。
（6）设施保护与赔偿。乙方清雪作业期间，不得损坏甲方的公用设施、树木、绿化带、路边石，如有损坏须照价赔偿或恢复原样。 
（7）安全责任自担。乙方应加强清雪作业安全管理，定期对作业人员进行安全培训，夜间实施清雪作业时，作业车辆应打开车灯或设置必要的警示、反光标志。乙方清雪作业期间，如果发生伤亡事故和财产损失、全部责任由乙方自己承担，甲方概不负责。

